하남시고시 제2025–62호

감일역사공원 공원조성계획(도시관리계획) 경미한 변경 및 지형도면 결정고시

1. 하남시 감이동 444번지 도시관리계획(공원조성계획:감일역사공원) 결정(변경)에 대하여 ｢도시공원 및 녹지 등에 관한 법률｣ 제16조의2 및 ｢국토의 계획 및 이용에 관한 법률｣ 제30조, 제32조,「토지이용규제 기본법」제8조 규정에 의거 공원조성계획을 변경 결정하고 지형도면을 고시합니다.

2. 관련도서는 토지이음(http://www.eum.go.kr)의 고시정보에서 열람이 가능하고, 하남시청 공원녹지과(☎031-790-6413)에 비치하여 일반인에게 보이고 있습니다.

2025.  4.  21.

하 남 시 장

1. 도시계획시설 결정(변경) 조서(변경없음)

구분	도면표시 번호	공원명	시설의 종류	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					당초	증감	변경
변경	1	감일 역사공원	역사공원	감이동 444	20,653.8	20,653.8	-	국토교통부고시 제2018-526호 (2018.08.29.)

2. 도시관리계획(공원조성계획) 결정(변경) 조서(변경)

가. 공원조성계획 결정규모(변경)

구분	공원명	면적(㎡)		시 설 율				건 축 물
				면적(㎡)		비율(%)		바닥면적		연면적		건폐율
		기정	변경	기정	변경	기정	변경	기정	변경	기정	변경	기정	변경
변경	감일 역사공원	20,653.8	20,653.8	5,010.2	5,360.4	24.3	26.0	1,902.0	1,791.5	2,516.2	2,325.4	9.20%	8.67%

나. 공원조성계획 총괄표(변경)

구 분			부지면적(㎡)			공작물(개소)			건축면적(㎡)		비고
			기정	변경	증감	기정	변경	증감	바닥면적	연면적
합 계			20,653.8	20,653.8	-	35	55	20	1,791.5	2,325.4
시 설 계			5,010.2	5,360.4	증)350.2	-	-	-	1,791.5	2,325.4	시설율 26.0%
	기반시설	도로, 진입광장	2,148.6	2,450.6	증)302	-	-	-	-	-	-
	조경시설	파라고 등	176.4	176.4	-	35	55	20	-	-	-
	휴양시설	휴게쉼터	89.6	179.6	증)90	-	-	-	-	-	-
	편익시설	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	교양시설	박물관	2,595.6	2,553.8	감)41.8	-	-	-	1,791.5	2,325.4	-
녹지계			15,643.6	15,293.4	감)350.2	-	-	-	-	-	녹지율 74%
녹지 및 기타		녹지	15,643.6	15,293.4	감)350.2	-	-	-	-	-	-

다. 결정변경사유

도면표시 번호	공원명	구분	변경내용	변경사유
1	감일 역사공원	기반시설	○ 도로 : 925.0㎡→ 1,227.0㎡ 증)302.0㎡	○ 산책로 현황 반영
		조경시설	○ 벤치 18개→33개, 파고라 2개→7개	○ 벤치 및 파고라 현황 반영
		휴양시설	○ 89.6㎡→ 179.6㎡ 증)90.0㎡	○ 휴양시설 현황 반영
		교양시설	○ 부지면적 : 2,595.6→2,553.8 감) 41.8㎡ - 바닥면적 : 1,902.0㎡→1,791.5㎡ 감) 110.5㎡ - 연면적 : 2,516.2㎡→2,325.4㎡ 감) 190.8㎡	○ 백제박물관 건축면적 및 연면적 변경
		녹지 및 기타	○ 15,643.6㎡→ 15,293.4㎡ 감)350.2㎡	○ 시설면적 변경에 따른 녹지면적 변경

라. 세부시설 결정조서(변경)

구 분					부지면적(㎡)	공작물(개소)	건축면적(㎡)		비고
							바닥면적	연면적
합 계				기정	20,653.8	35	1,902.0	2,516.2
				변경	20,653.8	55	1,791.5	2,325.4
시설계				기정	5,010.2	-	1,902.0	2,516.2	시설율 24.3%
				변경	5,360.4	-	1,791.5	2,325.4	시설율 26.0%
	기반 시설	소 계		기정	2,148.6	-	-	-	-
				변경	2,450.6	-	-	-	-
			도로	기정	925.0	-	-	-	-
				변경	1,227.0	-	-	-	-
		가	광장	기정	1,223.6	-	-	-	-
		가-1		기정	(716.0)	-	-	-	-
		가-2		기정	(26.3)	-	-	-	-
		가-3		기정	(141.5)	-	-	-	-
		가-4		기정	(92.6)	-	-	-	-
		가-5		기정	(68.8)	-	-	-	-
		가-6		기정	(178.4)	-	-	-	-

구 분					부지면적(㎡)	공작물(개소)	건축면적(㎡)		비고
							바닥면적	연면적
	조경 시설	소 계			176.4	-	-	-	-
		①	벤치	기정	-	18	-	-	-
				변경	-	33	-	-	-
		②	파고라	기정	-	2	-	-	-
				변경	-	7	-	-	-
		③	자전거보관대	기정	-	1	-	-	-
		④	데크계단(역사)	기정	171.6	1	-	-	-
		⑤	화강석계단A	기정	4.8	1	-	-	-
	휴양 시설	소 계		기정	89.6	-	-	-	-
				변경	179.6	-	-	-	-
		나	휴게쉼터	기정	89.6	-	-	-	-
				변경	179.6	-	-	-	-
		나-1		기정	(39.3)	-	-	-	-
		나-2		기정	(50.3)	-	-	-	-
		나-3		변경	(28.6)	-	-	-	신규
		나-4		변경	(28.1)	-	-	-	신규
		니-5		변경	(33.3)	-	-	-	신규
	교양 시설	소 계		기정	2,595.6	-	1,902.0	2,516.2
				변경	2,553.8	-	1,791.5	2,325.4
		라	박물관	기정	2,595.6	-	1,902.0	2,516.2	전시관 →박물관
				변경	2,553.8	-	1,791.5	2,325.4
	공원관리시설	소 계			-	-	-	-	-
		⑥	볼라드	기정	-	5	-	-	-
		⑦	안내시설	기정	-	7	-	-	-
녹지 및 기타		소 계		기정	15,643.6	-	-	-	-
				변경	15,293.4	-	-	-	-
		녹지		기정	15,643.6	-	-	-	75.7%
				변경	15,293.4	-	-	-	74.0%

마. 도로조서(변경)

등급	류별	번호	폭원 (m)	연장(m)		면적(㎡)		기 능	기 점	종 점	비 고
				기정	변경	기정	변경
합 계				434.1	585.1	925.0	1,227.0
소로	3	1	4.0	15.2	15.2	60.8	60.8	연결로	가-1 광장	가-2 광장
소로	3	2	2.5	37.0	37.0	92.5	92.5	연결로	가-2 광장	가-3 광장
소로	3	3	1.8	69.0	69.0	124.2	124.2	연결로	가-3 광장	연결녹지2호
소로	3	4	2.0	21.9	21.9	43.8	43.8	연결로	가-3 광장	가-5 광장
소로	3	5	2.0	18.8	18.8	37.6	37.6	연결로	가-5 광장	가-6 광장
소로	3	6	1.5	74.8	74.8	112.2	112.2	연결로	가-6 광장	가-4 광장
소로	3	7	2.5	112.0	112.0	280.0	280.0	연결로	가-6 광장	가-4 광장
소로	3	8	2.2	15.3	15.3	33.7	33.7	연결로	가-4 광장	가-3 광장
소로	3	9	2.0	31.6	29.7	63.2	59.4	연결로	박물관	가-5 광장	변경
소로	3	10	2.0	22.8	21.0	45.6	42.0	연결로	박물관	가-6 광장	변경
소로	3	11	2.0	15.7	15.7	31.4	31.4	연결로	가-6 광장	A4BL아파트
소로	3	12	2.0		95.9		191.8	산책로	가-3 광장	소로 3-6	신규
소로	3	13	2.0		23.2		46.4	산책로	소로 3-12	가-5 광장	신규
소로	3	14	2.0		35.6		71.2	산책로	소로 3-12	소로 3-6	신규